1. 总目标:

实现检定装置的主机-从机控制，使一名操作人员能够在一台主机上同时控制多台从机，并查看从机的运行情况。提高操作人员的检定效率。

1. 具体要求
2. 所有机器安装的程序一样，都是完整版。根据配置是主机或从机，决定程序如何运行。
3. 主机-从机基于TCP/IP控制，任何一台机器都可以设置为主机，主机能够设置管理网内的哪些从机。
4. 主机、从机状态同步。在主机端能够控制从机；在从机端也能控制从机本身，而且运行状态能够同步到主机端。
5. 设计思路
6. 主机、从机配置（暂定最多一拖四）。

配置界面->配置文件

程序启动时读取配置文件，根据配置文件决定是否显示从机

网络模式-主机：启动监听

网络模式-从机：连接至主机